扬州职业大学询价单

扬州市职业大学宿舍楼防盗门门槛、把手更换以及防盗门维修，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2024年7月26上午9:00-9:15交至我校生活区后勤处21#-A323。

1. 询价内容：（自行踏勘现场）

宿舍楼防盗门门槛、把手以更换及门维修，其中：门槛更换50个；宿舍防盗门整修；门框松动固定、重装等22樘；门把手更换52套。位置较为分散，涉及楼栋约15栋。投标人应充分考虑现场实际情况后投标。

二、维修要求及内容：

1、拆除原门槛（拆除的旧门槛由施工方自行处理），安装不锈钢门槛。门槛规格：60\*50/80\*40、壁厚≥1.2mm、长约750mm（具体规格与原门槛一样）、202“U”形不锈钢（安装前须填满1：6水泥砂浆），安装前应实际测量。门槛与门框焊接前要清除门框油漆和锈渍，保证焊接牢固，焊接要美观。锈蚀严重的门框，焊接前要进行修补；

2、宿舍防盗门整修：门变形松动整修，门把手拆除更换；

3、施工过程中禁止将垃圾杂物倒入室内下水口，如造成下水堵塞，由施工方负责疏通清理，并接受甲方罚款；

4、施工安全由施工单位负全责，垃圾运出校园自行处理；

5、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

6、询价单用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，并写明项目名称；

7、提交询价单时，须提供本人身份证及公司营业执照复印件加盖公章；

说明：评标前首先评判样品（提供1:1防盗门门槛一套、门把手一套），样品质量不合格的为废标。

三、工期及质保期：

本项目施工工期为15天。 本项目控制价为13800元。

四、询价表：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| 宿舍防盗门门槛更换 | 50套 |  |  | 含安装 |
| 防盗门整修 | 22樘 |  |  |  |
| 门把手更换 | 52套 |  |  | 含安装 |
|  |  |  |  |  |
| 拆除、垃圾外运 | 1 项 |  |  |  |
| 合 计 | 大写： ￥ | | | |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。 | | | | |

五、本项目联系人：陆老师 13705279890

报价单位： 联系电话：

扬州市职业大学后勤管理处

2024年7月22日